{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5],[6,0,9,0],[6,5,9,5],[10,0,11,0],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,5,18,5],[19,0,21,0],[22,0,23,0],[22,1,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淖尔壕煤矿智能化建设第一阶段招标明细"]
["标号","设备名称","型号、规格、参数","单位","数量","备注"]
["第一标段","智能化运算平台、网络基础设施、智能综合管控平台、煤矿AI核心平台 （包括调度指挥中心办公楼音视频建设）","建设内容包括算力中心（智能运算平台、云计算中心、智能管控平台、综合自动化平台）、基础设施（网络安全、万兆环网或F5G）、视频AI智能感知预警系统、智能化矿山调度指挥中心办公楼音视频系统建设（装修、调度指挥中心LED、音频系统、一层会议室LED、音频系统、三层会议室LED、音频系统、综合布线系统、机房消防系统、配套光缆辅件及安装调试）","套",1]
["第二标段","5G专网建设","要求通过系统建设，实现地面厂区使用宏基站实现5G专网覆盖、井下1409综采面、掘进面、北翼采区变电所、中央泵房5G信号覆盖，为地面厂区、1409综采面、掘进面、北翼采区变电所、中央泵房各类自动化控制、移动通讯、工业视频等监测、监控系统提供统一的数据交互通道，将具有感知及监控能力的各类采集、控制装备技术不断融入到工业生产过程各个环节，提高生产效率，提升安全保障水平","套",1]
["第三标段","综采工作面集中控制系统","1、顺槽集控中心；\n2、现有液压支架电液控制系统的智能化升级；\n3、超前支架、皮带自移机尾、自移设备列车的电液控制系统；\n4、采煤机、供电系统、运输系统接入；\n5、综采工作面视频监控系统；\n6、综采工作面人员接近保护系统；\n7、液压支架工作介质管理系统；\n8、泵站控制系统；\n9、煤流煤量监测系统；\n10、地面集控中心。"]
["第四标段","智能采煤机","1、生产能力： 2000t/h\n2、适应采高范围： 2240mm～4500mm\n3、总功率： ≥1760kW\n4、供电电压： 3300V\n","台",1]
["第五标段","智能刮板输送机","1、运输能力  ≥2200(t/h)\n2、供货长度 250m                                                                                                                                                     3、供电电压 3300V\n4、总装机功率 ≥2×700kW\n5、紧链方式： 伸缩机尾自动紧链\n6、健康状态智能监测、智能调速（变频调速一体机）等","套",1]
[null,"智能转载机","1、运输能力： ≥2500t/h\n2、供货长度： 32-36m（含破碎机）\n3、装机功率： 400kW\n4、电压： 1140V\n5、健康状态智能监测、智能调速（变频调速一体机）等                              ","套",1]
[null,"破碎机","1、破碎能力： ≥3000t/h\n2、装机功率： 375kW\n3、电压： 1140V\n","套",1]
[null,"可伸缩胶带自移机尾","1、适用带宽：1200mm\n2、工作介质：乳化液\n3、工作压力：31.5MPa                     4、分体组装式                            5、转载机与自移机尾相对互动","套",1]
["第六标段","智能集成乳化液泵站","BRW400/31.5X","套",1,"3泵2箱及矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机等"]
[null,"智能集成喷雾泵站","BPW400/16","套",1,"2泵1箱"]
["第七标段","超前液压支架","2*4800/20/40D","套",1,"依据现场情况合理配套，支护长度大于20米，符合煤安规程要求"]
["第八标段","矿用液压移动列车组","MYL40-40/160","套",1]
["第九标段","智能供电系统","1、具备防越级跳闸功能的高压保护           2、运行状态监视                             3、预防越级跳闸功能                        4、变电所环境监控                          5、变电所电力监测                        6、门禁系统","系统",1]
["第十标段","顺槽带式输送机及综合保护装置","1、装机功率(kW)：3×400（变频）            2、带宽：1200mm                          3、运输能力(t/h)：1500                    4、带速(m/s)：3.55       ","套",1]
["第十一标段","矿用移动变电站","KBSGZY-4000kVA/10/3.45kV","台",1]
[null,null,"KBSGZY-2000kVA/10/1.2kV","台",2]
[null,null,"KBSGZY-315kVA/10/0.69kV","台",2]
["第十二标段","变频器","BPJ-500/1140","台",3]
[null,"组合开关","QJZ-8×80/660（1140）","台",2]
[null,"馈电","KBZ-400/1140","台",5]
["第十三标段","综采组合开关"," QJZ11-2400/3300-7","台",1]
[null,null,"QJZ11-2000/1140-12","台",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}